Ⅰ. 연  혁 ▪

Ⅰ. 연  혁 ▪

Ⅷ. 전기 ․ 수도

Ⅷ. 전기 ․ 수도

1. 발전현황 Electricity Generation

연도별	발전설비(kW) Generating facilities	발전량(MWh) Amount of electricity generation	평균전력(kW) Average load	최대전력(kW) Peak load
2015	태양광 25418.92kW 소수력45kW	246.235MWh	113.11kW	1000kW
2016	태양광 25418.92kW 소수력45kW	246.235MWh	113.11kW	1000kW
자료 : 한국전력 완도지사

2. 용도별 전력사용량 Electric Power Consumption by Use

				(단위 Unit : MWH)
연도별	합계(점유율%) Total percentage	가정용(점유율%) Residential percentage	공공용(점유율%) Public percentage	서비스업(점유율%) Service percentage
2012	-	-	-	-
2013	-	-	-	-
2014	-	-	-	-
2015	875,609(100%)	91,015(10%)	27,490(3%)	-
2016	887.547(100%)	91,127(10%)	27,587(3%)	-
자료 : 한국전력 완도지사

2. 용도별 전력사용량(속) Electric Power Consumption by Use

					(단위 Unit : MWH)
연도별	산업용(점유율%) Industry percentage		농림수산업(점유율%) Agriculture, forestry and fishing percentage			광업(제조업포함, 점유율 %) Mining percentage
2012	-		-			-
2013	-		-			-
2014	-		-			-
2015	664,836(76%)		640,169(73%)			24,667(3%)
2016	666,625(76%)		641,267(73%)			25,358(3%)
자료 : 한국전력 완도지사

3. 상수도 Public Water Services

(단위 Unit : 명 person)
연 도 및 읍 ․ 면별	총인구 Population	급수인구 Water-supply population	보급률 Water-Supply rate (%)	시설용량 Water-supply capacity (㎥/일)	급수량 Amount of water supplied (㎥/일)	1일1인당 급수량(ℓ) Water supply amount per person a day	급수전수 Number of faucets
2012	54,516	40,707	74.7	21,070	8,619	200	15,984
2013	54,506	43,184	79.2	30,120	24,389	565	17,139
2014	53,174	43,960	82.7	22,990	19,983	428	17,736
2015	54,378	52,444	96.4	12,990	17,822	340	18,075
2016	52,668	51,859	98.5	22,990	17,870	304	18,544
완 도	19,096	19,096	100	10,000	7,914	428	5,246
금 일	3,964	3,953	99.7	2,300	991	253	1,535
노 화	5,533	5,528	99.9	270	1,524	252	1,773
군 외	3,442	3,123	90.7	-	1,454	452	1,412
신 지	3,674	3,612	98.3	-	805	213	1,527
고 금	4,594	4,573	99.5	-	1,180	271	1,487
약 산	2,461	2,461	100	2,900	1,092	425	1,087
청 산	2,455	2,284	93	1,100	745	324	1,198
소 안	2,714	2,601	95.8	1,300	673	246	1,331
금 당	1,047	1,039	99.2	670	338	301	587
보 길	2,844	2,844	100	4,000	1,066	374	1,035
생 일	844	745	88.2	450	88	107	326
자료 : 상하수도사업소(2015년 상수도 통계 기준 작성)

4. 상수도관  Public Water Pipe

					(단위 Unit : m)
연도 및 읍 ․ 면별	합계 Total	송 수 관 Transmissionpipe
		계 Total	강관 Steel	주철관 Castiron	기타 Others
2012	461,606	93,163	348	52,895	39,920
2013	975,427	73,041	2,188	-	70,853
2014	1,008,649	99,410	8,301	38,048	53,061
2015	975,427	73,041	2,188	-	70,719
2016	1,045,536	72,590	1,871	-	66,765
완 도	246,613	13776	808	-	12,968
금 일	71,320	4,800	-	-	4,800
노 화	102,492	1,430	-	-	1,430
군 외	104,260	20,833	-	-	16,879
신 지	75,764	1,092	1,063	-	29
고 금	116,787	411	-	-	411
약 산	65,885	1,043	-	-	1,043
청 산	65,860	80	-	-	80
소 안	63,990	10,961	-	-	10,961
금 당	44,231	14,236	-	-	14,236
보 길	64,283	3,928	-	-	3,928
생 일	24,051	-	-	-	-
자료 : 상하수도사업소

4. 상수도관(속)  Public Water Pipe

(단위 Unit : m)
연 도 및 읍 ․ 면별	배수관 Conduitpipe				급수관 Watersupplypipe
	계 Total	강관 Steel	주철관 Castiron	기타 Others	계 Total	아연도강관 Galvanizedsteel	합성수지관 Plastic	기타 Others
2012	204,716	19,120	14,331	171,265	186,895	17,032	31,433	138,430
2013	684,374	19,493	1,729	663,151	218,012	-	214,773	3,239
2014	679,533	6,591	61,105	611,837	229,706	-	229,318	388
2015	710,293	19,493	1,729	689,071	241,765	-	241,377	388
2016	713,718	19,493	1,729	692,496	259,228	-	259,228	-
완 도	164,127	19,493	1,729	142,905	68,710	-	68,710	-
금 일	49,072	-	-	49,072	17,448	-	17,448	-
노 화	76,377	-	-	76,377	24,685	-	24,685	-
군 외	54,956	-	-	54,956	28,471	-	28,471	-
신 지	54,573	-	-	54,573	20,099	-	20,099	-
고 금	87,494	-	-	87,494	28,882	-	28,882	-
약 산	50,428	-	-	50,428	14,414	-	14,414	-
청 산	50,723	-	-	50,723	15,057	-	15,057	-
소 안	37,817	-	-	37,817	15,212	-	15,212	-
금 당	21,873	-	-	21,873	8,122	-	8,122	-
보 길	44,843	-	-	44,843	15,512	-	15,512	-
생 일	21,435	-	-	21,435	2,616	-	2,616	-
자료 : 상하수도사업소

5. 급수사용량 Consumption of Water Supplied

(단위 Unit : ㎥)
연 도 및 읍 ․ 면별	합 계 Total	가 정 용 Domestic	일 반 용 Public	목욕탕용 Publicbath		업무용 Business
				1종 Class-1	2종 Class-2
2012	3,146,146	2,107,325	1,020,128	18,693	-	-
2013	2,699,390	1,536,982	1,148,936	13,472	-	-
2014	3,573,452	2,255,560	1,301,581	16,311	-	-
2015	3,807,850	2,427,294	1,362,562	17,994	-	-
2016	4,155,443	2,670,310	1,458,479	26,654	-	-
완 도	2,026,889	1,055,147	950,773	20,969	-	-
금 일	255,248	208,242	47,006	-	-	-
노 화	365,897	247,287	113,840	4,770	-	-
군 외	196,608	150,040	46,568	-	-	-
신 지	243,136	146,861	96,275	-	-	-
고 금	264,596	214,354	50,242	-	-	-
약 산	169,177	140,153	29,024	-	-	-
청 산	158,303	113,632	44,671	-	-	-
소 안	178,597	150,785	27,812	-	-	-
금 당	88,155	72,667	14,710	778	-	-
보 길	187,736	152,641	34,958	137	-	-
생 일	21,101	18,501	2,600	-	-	-
자료 : 상하수도사업소

6. 급수사용량 부과 Charges for Water Consumption

(단위 Unit : ㎥)
연 도 및 읍 ․ 면별	합 계 Total	가정용 Domestic	일반용 Public	목욕탕용 Publicbath		업무용 Business
				1종 Class-1	2종 Class-2
2012	2,889,920	1,576,487	1,288,528	24,905	-	-
2013	3,252,694	1,769,026	1,465,314	18,354	-	-
2014	3,354,280	1,680,035	1,654,067	20,178	-	-
2015	3,553,512	1,799,046	1,729,675	24,791	-	-
2016	3,798,809	1,961,625	1,800,797	36,387	-	-
완 도	1,952,352	718,274	1,203,898	30,180	-	-
금 일	212,976	161,349	51,606	21	-	-
노 화	326,540	187,215	134,158	5,167	-	-
군 외	174,161	117,766	56,395	-	-	-
신 지	231,307	111,771	119,536	-	-	-
고 금	227,525	170,329	57,196	-	-	-
약 산	140,465	106,767	33,698	-	-	-
청 산	141,304	89,213	52,091	-	-	-
소 안	144,567	112,975	31,592	-	-	-
금 당	70,914	53,597	16,497	820	-	-
보 길	156,547	115,333	41,015	199	-	-
생 일	20,151	17,036	3,115	-	-	-
자료 : 상하수도사업소

7. 하수도 Sewage Population and Distribution Rate

						(단위 Unit : 명 person)
연도 및 읍 ․ 면별	총 인구 Total Population	하수처리인구 Populationof object population for treatment				하수종말처리인구 Population of benfiting from sewage
		계 Total	물리적 physical (1차)	생물학적 biological (2차)	고도 altitude (3차)	계 Total	물리적 physical (1차)	생물학적 biological (2차)	고도 altitude (3차)
2012	54,516	26,799	-	26,799	-	15,622	-	15,622	-
2013	54,506	27,121	-	10,787	-	16,334	-	16,334	-
2014	54,323	26,792	-	26,792	-	15,111	-	15,111	-
2015	54,378	27,978	-	27,978	-	16,008	-	16,008	-
2016	54,336	30,441	-	14,440	-	16,001	-	16,001	-
완 도	19,427	16,442	-	441	-	16,001	-	16,001	-
금 일	4,160	3,226	-	3,226	-	-	-	-	-
노 화	5,751	3,326	-	3,326	-	-	-	-	-
군 외	3,543	1,174	-	1,174	-	-	-	-	-
신 지	3,832	2,924	-	2,924	-	-	-	-	-
고 금	4,899	-	-	-	-	-	-	-	-
약 산	2,543	818	-	818	-	-	-	-	-
청 산	2,480	-	-	-	-	-	-	-	-
소 안	2,829	508	-	508	-	-	-	-	-
금 당	1,080	459	-	459	-	-	-	-	-
보 길	2,929	1,432	-	1,432	-	-	-	-	-
생 일	863	132	-	132	-	-	-	-	-
자료 : 상하수도사업소

7. 하수도(속) Sewage Population and Distribution Rate

							(단위 Unit : 명 person)
연 도 및 읍 ․ 면별	폐수종말처리인구 Population of waste water-disposal plant[				마을하수도인구 Village sewage system				보급률(%) rate of supply
	계 Total	물리적 physical (1차)	생물학적 biological (2차)	고도 altitude (3차)	계 Total	물리적 physical (1차)	생물학적 biological (2차)	고도 altitude (3차)
2012	542	-	542	-	10,635	-	10,635	-	49.16
2013	1,563	-	1,563	-	9,224	-	9,224	-	49.76
2014	1,568	-	1,568	-	10,113	-	10,113	-	49.32
2015	1,555	-	1,555	-	28,748	-	28,748	-	51.45
2016	1,512	-	1,512	-	14,440		14,440	-	58.81
완 도	1,512	-	1,512	-	441		441	-	92.42
금 일	-	-	-	-	3,226	-	3,226	-	77.55
노 화	-	-	-	-	3,326	-	3,326	-	57.83
군 외	-	-	-	-	1,174	-	1,174	-	33.14
신 지	-	-	-	-	2,924	-	2,924	-	76.3
고 금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	818	-	818	-	32.17
청 산	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소 안	-	-	-	-	508	-	508	-	17.96
금 당	-	-	-	-	459	-	459	-	42.5
보 길	-	-	-	-	1,432	-	1,432	-	48.89
생 일	-	-	-	-	132	-	132	-	15.3
자료 : 상하수도사업소

8. 하수사용료 부과 Charges for Use of Sewage Facilities

										(단위 Unit : million won)
연도별	업종별하수사용료 Charges for use of sewage facilities					하수도처리비용분석 Cost of sewage disposal
	가정용 Domestic	일반용 General	욕탕용 Bath -house	산업용 Indust -rial	기타 Others	연간부과량 Total volume charged for the usage of sewage (1000 tons) (천톤) (A)	부과액 (million won)(B) Amount charged for usage (Million won)	평균단가 (원/톤) C=(B/A*1000) Average of amounts (won/ton)	처리비용 (million won) (D) Expense of sewage treatment (Million won)	처리원가 (원/톤) E=(D/A*1000) Cost ofsewage treatment (won/ton)	현실화율 (%) F=(C/E*100)] Actual rate of benefit & cost
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	174	6	-	-	293	1,424	473	332.1	-	-
2016	-	508	42	-	-	303	1,507	497	334.5	-	-
자료 : 상하수도사업소

9. 하수관거 Sewage Pipe

(단위 Unit : ㎢, m, 개 number)
읍면별	계획연장 (m) (1) Planned length	시설연장 (m) (2) Constructed length	보급율 (%) Distri bution rate	합류식(m) Unclassifed pipe
				계획 면적 (㎢) Planned area	계획 연장 (m) (1) Planned length	시설 연장 (m) (2) Constructed length	암거 Culvert		개거 Open ditch	측구 Gutter
							사각형 quadr angle	원형 circle
완 도	364,305	331,524	91	-	-	-	-	-	-	-
완 도	105,762	105,762	100	-	-	-	-	-	-	-
금 일	73,849	73,849	100	-	-	-	-	-	-	-
노 화	42,743	42,743	100	-	-	-	-	-	-	-
군 외	16,644	11,103	66.7	-	-	-	-	-	-	-
신 지	78,944	51,704	65.5	-	-	-	-	-	-	-
고 금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
약 산	7,881	7,881	100	-	-	-	-	-	-	-
청 산	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소 안	5,324	5,324	100	-	-	-	-	-	-	-
금 당	2,318	2,318	100	-	-	-	-	-	-	-
보 길	23,603	23,603	100	-	-	-	-	-	-	-
생 일	7,237	7,237	100	-	-	-	-	-	-	-
자료 : 상하수도사업소

9. 하수관거(속) Sewage Pipe

(단위 Unit :㎢, m, number)
읍면별	분류식(m) Classifedpipe											맨홀 (개소) Manhole (Number-s)	우·오수받이 (개소) (3) Storm & House inlet (Numbers)	토실·토구 (개소) (4) Seweroutlet (Numbers)
	계획면적 (㎢) Planned area	오수관거 wastewater				우수관거
		계획연장 Planned length	시설연장 Constructed length	암거 Culvert		계획연장 Planned length	시설연장 Constructedlength	암거 Culvert		개거 Open ditch	촉구 Gutter
				사각형 quadr angle	원형 circle			사각형 quadr angle	원형 circle
완 도	7	360,851	328,070	-	328,070	3,454	3,454	-	3,454	-	-	-	5,444	-
완 도	1	105,532	105,532	-	105,532	230	230	-	230	-	-	-	3,911	-
금 일	1.3	72,489	72,489	-	72,489	1,360	1,360	-	1,360	-	-	-	741	-
노 화	1.9	41,465	41,465	-	41,465	1,278	1,278	-	1,278	-	-	-	452	-
군 외	0.6	16,333	10,792	-	10,792	311	311	-	311	-	-	-	263	-
신 지	1	78,944	51,704	-	51,704	-	-	-	-	-	-	-	77	-
고 금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
약 산	4	7,606	7,606	-	7,606	275	275	-	275	-	-	-	-	-
청 산	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소 안	0.2	5,324	5,324	-	5,324	-	-	-	-	-	-	-	-	-
금 당	0.1	2,318	2,318	-	2,318	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보 길	0.5	23,603	23,603	-	23,603	-	-	-	-	-	-	-	-	-
생 일	0.1	7,237	7,237	-	7,237	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자료 : 상하수도사업소